Film naar MPEG-4

OPTIES:

Video
Bestandsstructuur: MP4
Videostructuur: H.264
Gegevenssneleid: 768 kbit/sec
Geoptimaliseerd voor: Streaming
Formaat afbeelding: Aangepast b:400 x h:225 (voor commercials en muziek)
Formaat afbeelding: Aangepast b:470 x h:264 (voor events)
Handhaaf verhoudingen: Balken boven en onder (bij anders dan 16:9 aanvinken)
Beeldsnelheid: 25
Compleet beeld: Na elke 24 beelden

Video opties
Beperk profiel(en) tot: Hoofdgedeelte
Coderingsmodus: Hoogste kwaliteit

Audio
Audiostructuur: AAC-LC
Gegevenssnelheid: 192 kbps
Kanalen: Stereo
Uitvoersamplefrequentie: 44,100 kHz
Coderingskwaliteit: Best

Streaming:
Activeer streaming (aangevinkt)
Maximale pakkergrootte: 1450 bytes
Maxima pakketduur: 100 ms
Optimaliseer voor server (niet aangehinkt)